ANALISIS KETERLAMBATAN PROYEK KONSTRUKSI
PADA PROYEK PLTMH KOKOQ BABAK BATUKLIANG UTARA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Analysis of Construction Project Delays
At PLTMH Kokoq Babak Batukliang Utara
Central Lombok District

Akhmad aminullah¹, I Gede Putu Warka², Agustono Setiawan²
¹ Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Mataram
² Dosen Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Mataram

Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Mataram
ABSTRAK
Penyelesaian proyek yang lebih lama dari jadwal yang telah disusun tentu saja akan membawa dampak langsung membengkaknya dana yang dibutuhkan untuk membiayai proyek. Tentu saja hal ini akan mengurangi reputasi pengembangnya sebagai pemilik proyek. Maka aspek-aspek yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan proyek perlu dianalisis lebih seksama. Dengan menguasai aspek-aspek tersebut tentunya akan memudahkan pihak-pihak terkait mengambil langkah pemecahan yang efisien. Dalam menganalisa aspek-aspek yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan jadwal proyek, aspek-aspek yang ditinjau adalah aspek-aspek teknis. 
Untuk mendapatkan data-data yang akurat sehubungan dengan materi Studi yang dilakukan, dibuat kuesioner yang diedarkan pada para responden yang terdiri dari Pihak-pihak yang terlibat langsung di dalam proyek. Data hasil isian kuesioner diuji perbedaan antar nilai rata-ratanya dengan uji F. Bila terdapat perbedaan antar Nilai rata-ratanya, nilai rata-ratanya akan diuji kembali dengan uji Least Significant Difference (LSD), Kemudian Metode kerjanya dievaluasi dengan membuat Time Schedule dengan Microsoft Project.
Dari hasil uji F dan uji LSD, faktor yang paling menentukan keterlambatan pelaksanaan proyek adalah faktor Lain-lain yang terdiri dari aspek Keluhan dari tetangga, aspek Kurangnya Koordinasi dan aspek perubahan Konstruksi. Dan Penjadwalan dengan Microsoft Project menghasilkan Time Schedule yang lebih rinci sehingga alokasi waktu dan tenaga lebih jelas.

Kata kunci: PLTMH, Aspek Keterlambatan, Time Schedule, Microsoft Project.

PENDAHULUAN
Secara umum suatu proyek dapat dikatakan sebagai suatu rangkaian kegiatan-kegiatan yang mempunyai saat awal dilaksanakan serta diselesaikan dalam jangka waktu tertentu dan biaya tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Penafsiran waktu penyelesaian suatu proyek akan menghasilkan dua kondisi yaitu diselesaikan tepat pada waktunya yang berarti sukses ataukah terlambat yang berarti gagal. Untuk menyelesaikan suatu proyek tepat pada waktunya perlu disusun suatu jadwal proyek yang merupakan suatu daftar waktu kalender untuk mengalokasikan sumber-sumber dana dan daya pada kegiatan-kegiatan proyek dalam batas-batas yang ada. Tujuan utama dari penjadwalan proyek adalah menyelesaikan suatu proyek dalam waktu yang paling baik, biaya yang paling rendah dan kualitas yang baik.
Permasalahan yang timbul adalah sering kali dijumpai pelaksanaan proyek yang tidak sesuai dengan jadwal proyek yang telah disusun. Perbedaan pelaksanaan proyek di lapangan dengan jadwal proyek yang telah disusun mengakibatkan timbulnya suatu permasalahan baru yang menyangkut biaya dan reputasi pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan proyek tersebut. Penyelesaian proyek yang lebih lama dari jadwal yang telah disusun tentu saja membawa dampak langsung membengkaknya dana yang dibutuhkan untuk membiayai proyek. Maka aspek aspek yang menyebabkan perbedaan pelaksanaan jadwal proyek di lapangan dengan jadwal proyek yang telah disusun perlu dianalisa dengan seksama. Dengan menguasai aspek-aspek tersebut tentunya akan memudahkan pihak-pihak terkait mengambil langkah pemecahan yang efisien. Untuk menelusuri permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan jadwal proyek di lapangan, diambil studi kasus pada salah satu proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah. Proyek tersebut adalah proyek PLTMH Kokoq Babak.
Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah 
1.	Mengetahui aspek-aspek yang mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan proyek PLTMH Kokoq Babak Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah.
2.	Mengetahui pengaruh evaluasi metode kerja terhadap keterlambatan Proyek PLTMH Kokoq Babak.

TINJAUAN PUSTAKA
Karakteristik proyek konstruksi
Pada dasarnya yang dimaksud dengan proyek adalah suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang dibatasi oleh waktu dan sumber daya yang terbatas. Sehingga pengertian proyek konstruksi adalah upaya untuk mencapai suatu hasil dalam bentuk bangunan atau infrastruktur. Menurut Wysocki (2000, dalam Gazalba 2005) proyek haruslah bersifat unik, kompleks, mengandung berbagai aktifitas yang saling berkaitan guna mencapai suatu tujuan dan kesemuanya harus diselesaikan dalam waktu, biaya, dan spesifikasi teknis yang spesifik.
Setiap pekerjaan konstruksi tidak selalu dapat dikategorikan sebagai proyek konstruksi. Sebuah proyek harus memiliki kriteria antara lain:
1.	Dimulai dari awal proyek (awal rangkaian kegiatan) dan diakhiri dengan akhir proyek (akhir rangkaian kegiatan) serta mempunyai jangka waktu yang umumnya terbatas.
2.	Rangkaian kegiatan tersebut hanya satu kali sehingga menghasilkan produk yang unik. Jadi tidak ada proyek yang identik, yang ada dalam proyek sejenis.
Secara lebih spesifik, Badiru (1995, dalam Gazalba 2005) menjelaskan terdapat lima karakteristik yang harus dipenuhi oleh sebuah proyek yaitu:
1.	Mempunyai tujuan dan batasan yang spesifik.
2.	Membutuhkan waktu spesifik, yaitu terdapat awal dan akhir kegiatan.
3.	Ketersediaan sumber daya yang terbatas, baik biaya, sumber alam, maupun sumber daya manusia.
4.	Mempunyai unjuk kerja yang terukur dan terdefinisi.
Mempunyai skala pengukuran untuk meninjau kembali pekerjaan.

Penyebab keterlambatan proyek
Dalam buku Project Management, Hira N. Ahuja menyebutkan berbagai Aspek yang menyebabkan penurunan produktifitas kerja yang pada gilirannya akan menyebabkan keterlambatan pelaksanaan proyek. Aspek-aspek tersebut terbagi atas 4 bagian yaitu Aspek tenaga kerja, aspek material, aspek peralatan dan aspek lainnya.

1. Tenaga Kerja (labors), :
a.	Keahlian tenaga kerja
b.	Perilaku para pekerja
c.	Tingkat keselamatan kerja
d.	Perilaku para pengawas
e.	Prosentasi cuaca yang buruk
f.	Tingkat pekerjaan ulang dan pembongkaran
g.	Kurangnya teknik pengawasan pekerjaan
2. Bahan (material), :
a.	Kekurangan material di lapangan
b.	Pencurian matreial
c.	Kualitas material
d.	Volume material yang dikirim jumlahnya tidak tepat
3. Peralatan (equipment), :
a.	Peralatan yang sudah usang
b.	Perawatan peralatan yang kurang
c.	Kesalahan penempatan peralatan
d.	Peralatan yang tidak sesuai dengan kondisi kerja
4. Aspek-aspek lainnya (other factors):
a.	Perubahan disain konstruksi
b.	Kurangnya koordinasi antar pihak yang terlibat dalam proyek
c.	Keluhan dari para tetangga
PLTMH
Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) adalah suatu pembangkit listrik skala kecil yang mengubah energi potensial air menjadi kerja mekanis, memutar turbin dan generator untuk menghasilkan daya listrik skala kecil. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), merupakan salah satu alternatif supply energi listrik, khususnya di pedesaan yang tidak terjangkau oleh jaringan listrik PLN. PLTMH merupakan alternatif yang sangat potensial bila dibandingkan dengan sumber energy terbarukan lainnya. Dengan demikian maka keandalan sistem yang dibangun merupakan suatu keharusan untuk mendapatkan energi listrik yang berkualitas. Pada sebuah pembangkit listrik, hal yang sangat perludiperhatikan adalah kestabilan tegangan keluaran yang dihasilkan oleh generator, hal ini diperlukan untuk menjaga agar perlatan pada konsumen tidak mengalami kerusakan. Tegangan yang tidak stabil juga dapat mengurangi umur peralatan (life time) yang dimiliki oleh konsumen.
Komponen-komponen Besar dari sebuah Skema Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro adalah sebagai berikut:
a.	Dam dan Intake (Bendung dan Pintu pengambilan)
Bendung berfungsi untuk menaikkan elevasi muka air sungai kemudian dialirkan melalui sebuah pembuka di bagian sisi sungai (‘Intake’ pembuka) ke dalamsebuah bak pengendap (SettlingBasin).

b.	Settling Basin (Bak Pengendap)
Bak pengendap digunakan untuk memindahkan partikel-partikel pasir dari air. Fungsi dari bak pengendap adalah sangat penting untuk melindungi komponen-komponen berikutnya dari dampak pasir.
c.	Waterway (Saluran Pembawa)
Saluran pembawa mengikuti kontur dari sisi bukit untuk menjaga elevasi dari air yang disalurkan.
d.	Headtank (Bak Penenang)
Fungsi dari bak penenang adalah untuk mengatur perbedaan keluaran air antara sebuah penstock dan headrace, dan untuk pemisahan akhir kotoran dalam air seperti pasir, kayu-kayuan.
e.	Penstock (Pipa Pesat)
Penstock dihubungkan pada sebuah elevasi yang lebih rendah ke sebuah roda air, dikenal sebagai sebuah turbin.
f.	Powerhouse (Rumah Pembangkit)
Adalah sebuah bangunan tempat menaruh turbin dan generator yang berfungsi mengubah tenaga air menjadi tenaga listrik.

Schedule proyek
Time schedule adalah rencana alokasi waktu untuk menyelesaikan masing-masing item pekerjaan proyek yang secara keseluruhan adalah rentang waktu yang ditetapkan untuk melaksanakan sebuah proyek.
Time schedule pada proyek konstruksi dapat dibuat dalam bentuk Kurva S, Bar Chart, Network Planning, schedule harian, schedule mingguan, bulanan, tahunan atau waktu tertentu. Pembuatan time schedule dengan bantuan software seperti ms project.
Tujuan dari manfaat pembuatan time schedule pada sebuah proyek konstruksi antara lain:
a.	Pedoman waktu untuk pengadaan sumber daya manusia yang dibutuhkan
b.	Pedoman waktu untuk pengadaan material yang sesuai dengan item pekerjaan yang akan dilaksanakan.
c.	Pedoman waktu untuk pengadaan alat-alat kerja
d.	Time schedule juga berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan waktu pelaksanaan proyek.
e.	Sebagai tolak ukur pencapaian target waktu pelaksanaan pekerjaan.
f.	Acuan untuk memulai dan mengakhiri sebuah kontrak kerja proyek konstruksi.
g.	Sebagai pedoman pencapaian progress pekerjaan setiap waku tertentu.
h.	Penentuan batas waktu denda atas keterlambatan proyek atau bonus atas percepatan proyek
Untuk dapat menyusun time schedule atau jadwal pelaksanaan proyek yang baik dibutuhkan:
•	Gambar kerja proyek
•	Rencana anggaran biaya pelaksanaan proyek
•	Bill of Quantity (BQ) atau daftar volume pekerjaan
•	Data lokasi proyek berada 
•	Data sumber daya meliputi material, peralatan, sub kontraktor yang harus didatangkan ke lokasi proyek
•	Data kebutuhan tenaga kerja dan ketersediaan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan
•	Data cuaca atau musim di lokasi pekerjaan proyek
•	Data jenis transportasi yang dapat digunakan disekitar lokasi proyek
Microsoft project
Microsoft Project tadalah program yang biasa digunakan untuk perencanaan penjadwalan suatu proyek. Sesuai fungsinya, program ini banyak digunakan oleh project planner, project control, scheduler, project manager, dll untuk merencanakan jadwal kegiatan proyek, jadwal penggunaan material, jadwal penggunaan peralatan, dan jadwal penggunaan tenaga kerja.
Program ini membantu manajer proyekdalam mengembangkan rencana, menetapkan sumber daya untuk tugas-tugas, pelacaka nkemajuan, mengelola anggaran dan menganalisis beban kerja. Selain digunakan sebagai analisis penjadwalan, microsoft project juga digunakan untuk memantau suatu pekerjaan dalam suatu proyek.
METODE PENELITIAN
a.	Rencana Pelaksanaan Studi
•	Merumuskan masalah
Mencari sebab-sebab utama terjadinya masalah dan mengumpulkan data –data mengenai segala sesuatu yang dapat menyebabkan terjadinya masalah tersebut.
•	Studi literatur
	Merupakan kegiatan yang mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi untuk mendapatkan suatu metode pemecahan masalah.
•	Pengumpulan data
Pengumpulan data-data yang diperlukan, baik data primer maupun data sekunder.
•	Pengolahan dan analisa data
	Pengolahan dan analisa data dilakukan dengan menggunakan software Microsoft Excel dan Microsoft Project 2010.

•	Kesimpulan
Merupakan hasil dari analisa data yang telah dilakukan.

b.	Prosedur Pengujian data
Pengujian data dilakukan dengan menggunakan microsoft excel 2010 dengan fasilitas data analysis dengan langkah sebagai berikut.
Buatlah tabel rekapan hasil isian kuesionerdengan Microsoft excel.

Klik tools data kemudian klik fasilitas dataanalys yang terdapat pada pojok kanan atas, maka akan keluar jendela dataanalys, kemudian pilih Anova:singlefaktor dan klik OK.

Kemudian akan keluar jendela Anova:singlefaktor, pilih rows dan kemudian jika ingin menganalisa faktor tenaga kerja, blok smua nilai faktor tenaga kerja termasuk aspek-aspeknya, centang “labelsinfirtscolumn” agar nanti hasilnya menunjukkan aspek-aspek di kolom pertama, dan centang juga “new worksheet ply” agar hasil analisa ditampilkan pada sheet yang baru kemudian klik ok.

Akan muncul hasil analisa pada sheet baru, lengkap dengan nilai-nilai yang di butuhkan.

•	Tentukan daerah penolakan hipotesa :
o	Tolak H0, terima HA, Jika F ≥Ftabel (Ftabel = Fcrit)
o	Terima H0, tolak HA, Jika F<Ftabel
•	Rumuskan kesimpulan, berdasarkan uji diatas. Jika hipotesa diterima berarti tidak ada perbedaan antar nilai rata-rata populasi, atau disebut perbedaan nilai rata-rata tidak signifikan. Dilain pihak jika hipotesa ditolak, maka terdapat perbedaan antar nilai rata-rata populasi.

Uji F dalam analisa varian hanya memberikan indikasi tentang ada tidaknya perbedaan antar nilai rata-rata populasi. Jika terdapat perbedaab yang signifikan, peneliti ingin mengetahui bagaimana signifikannya perbedaan tersebut, maka dapat diuji dengan uji LeatSignificance Difference (LSD).
Caranya adalah dengan mencari LSD0.05 yang rumusnya adalah :
LSD0.05 = t(0.05;df)
Harga t0.05 pada degree of freedom dicari dengan menggunakan fungsi Tinv(0,05;df)  pada Microsoft Excel, Kemudian bandingkan nilai perbedaan nilai rata-rata dengan LSD0.05. Jika :
│-│≥ LSD0.05, maka perbedaan signifikan	
│-│≤ LSD0.05, maka perbedaan tidak signifikan
Beda signifikan artinya terdapat perbedaan antara nilai rata-rata populasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisa Aspek-aspek yang menyebabkan keterlambatan proyek
Faktor Tenaga Kerja	
Aspek-Aspek Penyebab	Cara Mengatasinya	
Tingkat keahlian pekerja	-	Pengarahan pada para pekerja
-	Mempekerjakan pekerja yang berkeahlian	
Perilaku para pekerja	-	Pembayaran gaji dilakukan tepat waktu
-	Menyediakan tempat tinggal bagi para pekerja	
Tingkat keselamatan kerja	-	Pengdaan perangkat keselamatan kerja
-	Pekerja dilokasi berbahaya di asuransikan.	
Perilaku para pengawas
	-	Pengawas berperilaku buruk diperingatkan.
-	Pemberian penghargaan untuk prestasi kerja.
-	Penyediaan tempat tinggal bagi para pengawas.
-	Pembayaran gaji yang tepat waktu	
Prosentasi cuaca yang buruk	-	Melakukan kerja lembur.
-	Memanggil pawang hujan	
Tingkat pekerjaan ulang dan
pembongkaran	-	Mempekerjakan pekerja yang cukup berkeahlian
-	Merperhatikan kualitas material.
-	Koordinasi yang lebih akurat dengan CM	
Kurangnya teknik pengawasan pekerjaan	-	Menentukan jalur kritis dengan CPM/PERT
-	Menggunakan bagan-bagan pengawasan yangefektif.	

Faktor Material	
Aspek-Aspek Penyebab	Cara Mengatasinya	
Kekurangan material	-	Koordinasi pihak logistik dan lapangan ditingkatkan.
-	Kerjasama dengan penyalur yang berkualitas.
-	Memanfaatkan gudang yang dimiliki penyalur.	
Pencurian material	-	Pemberian sanksi pada pelaku.
-	Pengamanan lokasi diperketat.
-	Pekerja datang dan pulang diperiksa	
Kualitas material	-	Pengontrolan kualitas material sebelum dikeriakan
-	Kerjasama dengan penyalur material yang
-	berkualitas.	
Volume material yang dikirim jumlahnya tidak tepat	-	Melakukan pemesanan yang berencana.
-	Kerjasama dengan penyalur yang berkualitas	

Faktor Peralatan	
Aspek-Aspek Penyebab	Cara Mengatasinya	
Peralatan yang sudah usang	-	Mengganti peratalatan yang using	
Perawatan peralatan yang kurang	-	Perawatan alat secara berkala	
Kesalahan penempatan peralatan	-	Perencanaan penempatan alat yang matang	
Peralatan yang tidak sesuai dengankondisi kerja	-	Menggunakan alat yang sesuai	

Faktor Lain-Lain	
Aspek-Aspek Penyebab	Cara Mengatasinya	
Perubahan disain konstruksi	-	Perencanaan peubahan disain segera diinformasikanpada kontraktor.	
Kurangnya koordinasi antar pihak yangterlibat dalam proyek	-	Frekwensi meeting ditingkatkan.
-	Perangkat informasi diperbanyak	
Keluhan dari para tetangga	-	Pengawasan pada para pekerja diperketat.
-	Membina hubungan yang baik dengan para tetangga	
Sumber:Studi literatur

Analisa Hasil Isian Kuesioner
Kuesioner dibagikan pada para sub kontraktor dan pihak manajemen konstruksi dan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proyek PLTMH Kokoq Babak sebagai respondennya. Jumlah kuesioner yang diedarkan adalah sebanyak 22 kuesioner.
Dalam menganalisa hasil kuesioner tersebut, digunakan analisa variance sederhana, yaitu dengan Disain Randomisasi Lengkap (completely randomize design). Dalam analisa variance akan digunakan uji F dengan level of significance 95%, untuk memberikan gambaran ada tidaknya perbedaan antar nilai rata-rata populasi. Jika terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai rata-rata-nilai rata-rata tersebut, maka akan diujilagi dengan mencari Least Significant Difference (LSD).

Lambang aspek-aspek yang ditinjau

Faktor Tenaga Kerja	
Aspek-Aspek Penyebab	Lambang	
Tingkat keahlian pekerja	KEAHLIAN	
Perilaku para pekerja	PRILAKU1	
Tingkat keselamatan kerja	KESELAMATAN	
Perilaku para pengawas	PRILAKU1	
Prosentasi cuaca yang buruk	CUACA	
Tingkat pekerjaan ulang danpembongkaran	REWORK	
Kurangnya teknik pengawasan pekerjaan	PENGAWASAN	

Faktor Material	
Aspek-Aspek Penyebab	Lambang	
Kekurangan material	KURANG	
Pencurian material	PENCURIAN	
Kualitas material	KUALITAS	
Volume material yang dikirim jumlahnya tidak tepat	VOLUME	

Faktor Peralatan	
Aspek-Aspek Penyebab	Lambang	
Peralatan yang sudah usang	USANG	
Perawatan peralatan yang kurang	PERAWATAN	
Kesalahan penempatan peralatan	TEMPAT	
Peralatan yang tidak sesuai dengan
kondisi kerja	SESUAI	

Faktor Lain-Lain	
Aspek-Aspek Penyebab	Lambang	
Perubahan disain konstruksi	DESAIN	
Kurangnya koordinasi antar pihak yang terlibat dalam proyek	KOORDINASI	
Keluhan para tetangga	TETANGGA	

Tabel Uji LSD seluruh aspek
Attribute	Nilai Rata-rata	Notasi	
PERAWATAN	3.27	a	
SESUAI	3.41	b	
KUALITAS	3.45	b	
TEMPAT	3.45	b	
PENCURIAN	3.55	b	
KESELAMATAN	3.82	b	
USANG	3.86	b	
VOLUME	4.36	c	
PENGAWASAN	5.27	d	
KEAHLIAN	5.50	d	
PRILAKU2	5.64	d	
KURANG	5.64	d	
REWORK	5.73	d	
PRILAKU1	5.77	d	
CUACA	5.91	e	
DESAIN	6.41	f	
KOORDINASI	6.50	g	
TETANGGA	6.73	g	
Sumber: Hasil Perhitungan

Keterangan
Nilai rata-rata aspek yang bernotasi huruf yang sama dikatakan tidak terdapat perbedaan nilai rata-rata yang signifikan antara aspek-aspek tersebut dan sebaliknya jika nilai rata-rata aspek yang berbeda notasi dikatakan terdapat perbedaan nilai rata-rata yang signifikan antara aspek-aspek tersebut. 

Peringkat Aspek-aspek Penyebab keterlambatan pelaksanaan proyek
Peringkat pertama	•	Keluhan dari para tetangga
•	Kurangnya koordinasi	
Peringkat kedua	•	Perubahan disain konstruksi	
Peringkat ketiga	•	Prosentasi cuaca yang buruk	
Peringkat keempat	•	Perilaku para pekerja
•	Tingkat pekerjaan ulang dan pembongkaran
•	Kekurangan material di lapangan
•	Perilaku para pengawas
•	Keahlian tenaga kerja
•	Kurangnya teknik pengawasan pekerjaan	
Peringkat kelima	•	Volume material dikirim jumlahnya tidak tepat	
Peringkat keenam	•	Peralatan yang sudah usang
•	Tingkat keselamatan kerja
•	Pencurian matreial
•	Kesalahan penempatan peralatan
•	Kualitas material
•	Peralatan yang tidak sesuai dengan kondisi kerja	
Peringkat ketujuh	•	Perawatan peralatan yang kurang	

Evaluasi metode kerja berdasarkan Time Schedule
	Kelemahan time schedule proyek PLTMH Kokoq Babak:
1.	Jadwal pelaksanaan tidak dibuat secara terperinci, hanya memuat pekerjaan-pekerjaan utama dan tidak mencantumkan sub-sub pekerjaan.
2.	Karena jadwal pelaksanaan tidak memuat sub-sub pekerjaan secara terperinci, maka alokasi sumber daya dan waktu menjadi tidak jelas.
3.	Hubungan keterkaitan antar item pekerjaan tidak dapat diketahui.
Perencanaan Time Schedule Dengan Microsoft Project
Perhitungan durasi pekerjaan
Item Pekerjaan Bendung dan Intake
Pembersihan lahan
Volume pekerjaan = 2500 m²
Koefisien pekerja = 0,1 oh
Artinya bahwa seorang pekerja bisa mengerjakan 1 m² Pembersihan lahan dalam 0,1 hari.
Sehingga produktivitas pekerja dalam 1 hari adalah (1/0,1)x1 m² = 10 m²
Sehingga durasi yang dibutuhkan adalah 2500/10 = 50 hari
Jika pekerjaan diselesaikan dalam 10 hari maka dibutuhkan pekerja sebanyak 5 orang.

Dan untuk hasil perhitungan durasi pada item pekerjaan selanjutnya bisa dilihat dalam tabel 

TABEL HASIL HITUNGAN DURASI PEKERJAAN	
Item Pekerjaan	Durasi(Hari) 	
Head Race Kokoq Babak Atas	 	
Sistem Pengelak	 	
Pembersihan Lahan	10	
Coffering dan Dewatering 	67	
Bendung Dan Intake	 	
Pembersihan Lahan	17	
Galian Tanah 	7	
Galian Batuan	4	
Backfill	8	
Pasangan Batu Kali (1Pc : 4Ps)	49	
Plesteran (1Pc : 3Ps)	25	
Beton K225, termasuk bekisting	10	
Tulangan Beton	6	
Bronjong	5	
Rubber Waterstop	5	
Joint Filler	3	
Anchor Bar	7	
Gebalan Rumput	16	
Pipa Drain	5	
Saluran Penghantar/Water Way	 	
Pembersihan Lahan	16	
Galian Tanah	9	
Galian Batuan	4	
Backfill	3	
Pasangan Batu Kali (1Pc : 4Ps)	62	
Plesteran (1Pc : 3Ps)	41	
Jalan Inspeksi 	21	
Head Pond	 	
Pembersihan Lahan	8	
Galian Tanah	5	
Galian Batuan	2	
Backfill	15	
Beton K225, termasuk bekisting	22	
Beton K100	5	
Tulangan Beton	6,7	
Rubber Waterstop	3	
Pasangan Batu Kali (1Pc : 4Ps)	55	
Pekerjaan Sipil Pipa Pesat/Penstock	 	
Pembersihan Lahan	13	
Galian Tanah	3	
Galian Batuan	1	
Timbunan Tanah	3	
Beton K225, termasuk bekisting	35	
Tulangan Beton	32	
Beton K100	4	
Metal Work Pintu	 	
Pintu Bilas Bendung 1,00 m x 1,00 m	20	
Trash-rack Intake 1,00 x 1,40 m	10	
Pintu Intake 1,00 x 1,50 m	20	
Katup Pembilas di Sand Trap dia. 0,4 m	15	
Trash-rack Waterway 4,05 x 4,50 m	10	
Trash-rack Head Pond 3,80 m x 4,60 m	10	
Katup Pembilas di Head Pond dia 0.30 m	13	
Metal Work Pipa	 	
Pipa Penstock dia 1,00 m,	60	
Expansion Joint Penstock	20	
Stiffener Ring	15	
Pipa Baja Pembilas Headpond dia. 30 cm	16	
Pipa Udara Headpond dia. 40 cm	10	
Rumah Pembangkit (Power House)	 	
Pekerjaan Tanah	 	
Pembersihan Lahan	24	
Galian Tanah	5	
Galian Batuan	8	
Timbunan Tanah 	2	
Pekerjaan Pondasi	 	
Beton K225, termasuk bekisting	21	
Tulangan Beton	12	
Beton K100	5	
Timbunan Pasir	3	
Pekerjaan Dinding	 	
Beton K225, termasuk bekisting	5	
Tulangan Beton	4	
Pasangan Batu Bata (1Pc : 4 Ps)	10	
Plesteran (1Pc : 3Ps)	19	
Pengecatan Tembok	8	
Pekerjaan Atap	 	
Rangka Baja termasuk Gording	10	
Atap Seng Multiroof T 0,4 mm	7	
Pekerjaan Pintu/Jendela Aluminium	 	
Kusen Pintu	2	
Kusen Jendela	2	
Pintu Besi Harmonika	5	
Pekerjaan Plumbing	 	
Wastafel incl. Kaca Cermin	1	
Kloset Jongkok	1	
Urinoir	1	
Instalasi Pipa Air Bersih	1	
Instalasi Pipa Air Kotor	2	
Pompa Air Bersih	5	
Tandon Air 1 m3	5	
Septic Tank (2x3x4) inc. Peresapan	5	
Pekerjaan Listrik	 	
Titik Lampu	1	
Pekerjaan Penangkal Petir	 	
Titik Penangkal Petir	1	
Pekerjaan Proteksi Lereng	 	
Galian Batuan	1	
Pasangan Batu Kali (1Pc : 4Ps)	30	
Plesteran (1Pc : 3Ps)	15	
Tail Race	 	
Galian Tanah 	1	
Galian Batuan 	1	
Timbunan Tanah	2	
Beton K225, termasuk bekisting	15	
Beton K.100	4	
Tulangan Beton	7	
Sumber: Hasil Perhitungan
	Dan dari hasil perhitungan durasi pekerjaan di atas bisa dibuat Time Schedule dengan menggunakan program Microsoft Project 2010.

KESIMPULAN DAN SARAN
a.	KESIMPULAN
1.	Berdasarkan kuesioner yang diedarkan pada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proyek PLTMH kokoq Babak serta telah diuji dengan analisa varian dan uji signifikan didapatkan peringkat aspek-aspek keterlambatan proyek PLTMH Kokoq adalah: Peringkat pertama, aspek keluhan dari tetangga dan aspek kurangnya koordinasi, kemudian Peringkat kedua, aspek perubahan desain konstruksi, kemudian Peringkat ketiga, aspek prosentasi cuaca yang buruk, kemudian Peringkat keempat, aspek prilaku para pekerja, aspek tingkat pekerjaan ulang dan pembongkaran, aspek kekurangan material di lapangan, aspek perilaku para pengawas, aspek keahlian tenaga kerja, dan aspek kurangnya teknik pengawasan dan pekerjaan, kemudian Peringkat kelima, aspek volume material yang dikirim jumlahnya tidak tepat, kemudian Peringkat keenam, aspek peralatan yang sudah usang, aspek tingkat keselamatan kerja, aspek pencurian material, aspek kesalahan penempatan peralatan, aspek kualitas material, dan aspek peralatan yang tidak sesuai dengan kondisi kerja, dan Peringkat ketujuh, aspek perawatan peralatan yang kurang.   
2.	Pada hasil pembuatan time schedule dengan Microsoft Project, hubungan keterkaitan antar kegiatan dalam satu sub pekerjaan terlihat jelas, selain itu juga terdapat hubungan keterkaitan antar kegiatan pada sub pekerjaan yang berbeda. Hal ini meungkinkan dilakukannya sharing tenaga antar sub pekerjaan yang memiliki kegiatan yang sama, sehingga penggunaan tenaga lebih efektif.
3.	Dalam time schedule yang dibuat dengan Microsoft Project, terlihat durasi dari setiap sub pekerjaan, yang tidak terlihat pada time schedule sebelunya, hal ini bias mengurangi terjadinya keterlambatan pelaksanaan karena alokasi waktu dan tenaga sudah jelas.

b.	 SARAN
1.	Dalam merencanakan suatau proyek, harus dengan perhitungan yang teliti terutama harus memperhatikan keadaan sekeliling proyek, karena bias jadi aspek-aspek yang dianggap tidak pentin gmenjad iaspek utama penyebab keterlambatan proyek.
2.	Dalam merencanakan penjadwalan proyek, sebaiknya memperhatikan hubungan keterkaitan antar kegiatan pekerjaan, agar lebih mudah dalam merencanakan alokasi waktu dan tenaga.
3.	Perencanaan suatu proyek belum tentu akan sesuai dengan pelaksanaan di lapangan, oleh karena itu perlu penjadwalan yang teliti dan terperinci, agar mudah melakukan pengontrolan.

DAFTAR PUSTAKA
Anonim, 2013, Data-data proyek PLTMH di Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah.
Anonim, 2013, Pedoman penulisan skripsi FakultasTeknik, Universitas Mataram.
At, Andy, 2003, Faktor-faktor penyebab Keterlambatan Proyek, (http://www.ilmusipil.com/Faktor umum keterlambatan proyek.htm), diakses tanggal 12Juni 2015).
Prajogo, Franky. 1996. Analisa Aspek-aspek yang menyebabkan Keterlambatan Proyek (Studi Kasus : Proyek The Paragon Luxury Apartment), Skripsi Fakultas Teknik Universitas Petra, Surabaya.
Gazalba, Z, 2005, Buku Ajar Manajemen Konstruksi Teknik Sipil Universitas Mataram.

Husen, Abrar, 2009, Manajemen Proyek. Perencanaan, Penjadwalan dan   Pengendalian Proyek. Andi Offset, Jogjakarta.
Ilmusipil.com, “Keterlambatan Proyek” (http://www.ilmusipil.com/25 Faktor Penyebab Keterlambatan Proyek _ Manajemen Proyek Indonesia.htm), diakses tanggal 15 Juni 2015).
Irsandi, ZR, 2014.Evaluasi Metode Kerja Menggunakan Microsoft Project Pada Proyek PLTMH Dusun Pemasir Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah. Skripsi Fakultas Teknik Universitas Mataram, Mataram.
Praboyo,1999,“Keterlambatan Proyek”(http://www.ilmusipil.com/Faktor umum keterlambatan  proyek.htm), diakses tanggal 15 Juni 2015).
Saputra, Yogi,. 2013. Studi Analisis Dampak Keterlambatan Proyek (Studi Kasus : Pembangunan Perumahan Lingkar Muslim, Jalan Lingkar Selata, Lombok Barat danproyek Pembukaan Jalan Baru, Jalan Ade Irma Suryani-Jalan Ahmad Yani, Mataram. Skripsi Fakultas Teknik Universitas Mataram, Mataram.
Subarkah, Imam.,1988, Istilah-istilah Teknik Sipil, Idea Dharma, Bandung.